# 电视刷机步骤

1. 将upgrade\_HLS71EJI\_V0.00478\_POVODO.bin放入U盘根目录下；
2. U盘一定是USB2.0的才可以，大小不超过16G，格式为FAT32 格式的才可以；
3. U盘插在电视机上usb2.0口，按遥控器setting按键，电视左侧出现的列表中选择about->system upgrade ->usb upgrade，电视会进入升级页面