


1. 下载usb\_Burning\_tool
   1. 
2. 安装usb\_burning\_tool
3. 下载刷机文件
   1. 
4. 打开软件，导入刷机文件
   1. 
   2. 选择导入烧录包（下载的刷机文件）
   3. 点击开始
   4. 使用双头usb数据线连接投影仪和电脑的usb2.0口子，usb\_Burning\_Tool等待几秒会自动开始烧录
   5. 完成烧录之后换第二个投影仪，会自动开始烧录（不需要点击停止按钮）。
   6. 如果更换第二个投影仪不能自动开始烧录，则点击停止，拔出投影仪。重复4.3和4.4步骤

注：U盘需用USB2.0，大小不超过16G，格式为FAT32格式